**中央化室1台 耐洗水色牢度试验机采购内容**  **（ 编号：ZC-2024-17)**

**一、采购项目概况**

1.1、项目名称：沙田丽海中央化室1台 耐洗水色牢度试验机。

1.2、采购方式：询比采购

1.3、交货期：签合同后2个月交货，按合同约定时间装机。

1.4、质保期和服务：自安装调试书面验收合格后，质保期至少一年。

**二、采购内容**

**2.1、采购需求**

本机适用于棉、毛、丝、麻、化纤等纺织品耐洗、耐干洗、耐水色牢度试验，也可用于考核染料耐洗色牢度性能的试验。

**2.2、技术要求**

符合测试标准：

AATCC 61 ISO105 D01，ISO105 C01～ISO105 C05,ISO105 C06,

GB/T3921.1～GB/T3921.5, GB/T5711,JIS L 0844,JIS L 0860，GB/T5711

技术参数

1、测试工位：可容纳550ml水洗钢杯20个，1200ml水洗钢杯20个。

2、触摸屏控制面板，二级或以上能效之节能电机驱动，运行平稳无噪音，工作噪声75分贝以下。

3、速度要求范围40r/min±2。 温度调节为380V，温度控制误差：＜±2℃  。

4、旋转架四排五位排列，手动螺杆旋钮式锁紧。



5、水洗钢杯需与SDL Atlas Launder-Ometer® 质量参数保持一致，以通用3台机使用。供应商需邮寄钢杯到我司现场试用。

6.不锈钢SUS304材质，板厚2.0mm.





配件要求

样品⽔洗钢杯550ml 20个

样品⽔洗钢杯1200ml20个

氯丁橡胶垫圈,适⽤于550ml钢杯 20个

氯丁橡胶垫圈,适⽤于1200ml钢杯20个

不锈钢球 3kg

不锈钢球勺 2把

2.3、**商务要求**

1、报价单须注明税率，报价有效期不少于3个月

2、售後服务：主要零件要有备用，在质量保证期内设备正常使用，出现故障，供方负责

对其进行全免维修，并 24 小时内到现场。

3、付款條件：合同签订后预付 30%，设备到货验收后支付 60%，质保金 10%，质保期满

1年后，质量无问题 15 天内付清，且每笔款支付前均需先提供增值税专用发票或货前付款

前一次性提供全额发票。