**福田绿洲\_外委清理废水沉降池项目内容（ZH-24-65）**

1. 项目概况：

公司废水沉降池主要为环保专业脱硫吸收塔脱石膏废水、输煤专业进煤时冲地废水暂存沉降池。由于脱石膏废水中有少量石膏，进煤时冲地水中有少量煤粉，经沉降后逐渐在池底堆积，今年3月清理一次，至今已6个月未清理，经检查及测量，池底已堆积大约0.6M厚的污泥，总计约125 m³，为保证沉降池正常使用，申请外委有相应固废处理资质的单位清理处置。

二、工作内容：

1、清理沉降池污泥总计约125 m³。

2、沉降池周围卫生合乎要求。

三、单位资质要求：

需提供满足粉煤灰、石膏处置技术能力情况说明书（包括营业范围包含粉煤灰、石膏资源回收处置或综合利用内容、取得环保“三同时”文件的情况，具体处置方式、处置规模、处置余量等内容），并提供营业执照、环评文件、环评批复和环评验收意见的复印件作为说明书附件。具备对应的运输能力及销售或处置能力，满足固废处置的各项法律法规、环保要求和地方规定，企业经营范围内包含可以收集处置SW02粉煤灰、SW06石膏、SW05其他污泥类别且企业在东莞市一般工业固体废物收集、利用处置单位采集名录内，收集流程必须按照东莞市固体废物污染防治综合管理平台操作要求执行。

四、项目工期：

本项目施工工期为3到5天。本项目预计在11月进行，具体时间待绿洲通知。

五、验收标准：

核对第三方公司资质，满足《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等各项法律法规要求。